기둥-기초 연결부의 형식에 따른 CFT 합성기둥의 극한강도와 극한모멘트 평가

Ultimate strength and moment evaluation on CFT(Concrete filled tube) composite column for type of column-foundation connection

김 한 국      ․      강 구 조*      ․      홍 길 동

* 교신저자(Corresponding Author, kssc@mail.kssc.or.kr)

**대학교 **학과 박사과정

**대학교 ***학과 부교수, 공학박사

**건설 **개발원 과장, 공학박사

Kim, Han Kuk       Kang, Ku Jo       Hong, Gil Dong

요       약：일반적으로 가교량은 주형와 강재교각이 강결 연결된 강재 라멘구조를 형성하고 있다. 강재 라멘구조의 경우, 작용하는 하중에 의해 축력 및 휨을 받는 부재/축력 및 휨을 동시에 받는 부재가 발생한다. 본 연구에서는 이러한 부재에 대해서 시스템 좌굴해석을 통하여 가교량 주요부재의 유효길이를 산정하고 이를 이용하여 안정성 해석을 수행한다. 이를 위하여 실제 설계/시공될 수 있는 가교의 6가지 유형을 선택하고, 고정하중, 온도하중 그리고, 활하중조합에 대한 3차원 좌굴설계를 실시한다. 결과적으로 6가지 가교에 대한 사례연구를 통하여 주형 및 교각부의 유효길이 산정법, 3차원 좌굴모드에 대한 고찰, 그리고 2차해석의 효용을 조사한다.

ABSTRACT：Generally, main girders and steel piers of temporary bridges form the steel rahmen structure. In this study, the rational stability design procedure for main members of temporary bridges was presented using a 3D system buckling analysis and second-order elastic analysis. Six types of temporary bridges, which can be designed and fabricated in reality, were chosen and the buckling design for them was performed in consideration ofload combinations of dead and live loads, thermal load, and wind load. Effective buckling length of steel piers, transition of 3D buckling modes, and effects of second-order analysis were investigated through a case study involving six temporary bridges.

핵 심 용 어 : 가교, 시스템 좌굴해석, 유효길이, 좌굴설계

KEYWORDS : temporary bridge, system buckling analysis, effective buckling length, buckling design